ПОТВРДА О ДОСТАВИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ

за јавну набавку УСЛУГА бр. 2Y/23

-Израда пројектне документације на реконструкције водоводне мреже на ул. Кирила и Методија-

Потврђујем да сам у име предузећа:

Назив предузећа:

ПИБ:

Седиште предузећа:

Место:

Контакт особа:

Контакт телефон: Е mail:

примио конкурсну документацијуа за набавку Израда пројектне документације на реконструкције водоводне мреже на ул. Кирила и Методија

Потписану и оверену потврду о пријему конкурсне документације понуђач је у обавези да достави Наручиоцу скенирану на e-mail: komunalac.komerciialaogmail.com.

факсом на број 010/362-178 или поштом на адресу Балканска 30, 18320 Димитровград.

Напомена: Ради брже комуникације молимо Вас да потписану потврду о пријему вратите Наручиоцу мејлом или факсом.

ДАТУМ:2023



Овлашћено лице:

потпис: м.п.



ЈП „КОМУНАЛАЦ” ДИМИТРОВГРАД

Балканска 30

Број: 175-4/23 Датум: 03.02.2023

Димитровград

# упућуј е

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Понуђачу

(назив, адреса, контакт тел. е-пошта, контакт особа)

Поштовани,

Наручилац, ЈП Комуналац Димитровград, на основу члана 27. став 1. тачка 1.) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 91/19) и Правилника о уређењу поступака јавних набавки унутар ЈП Комуналац Димитровград бр. 2 194-1/21 од 15.09.2021. године и Одлуке о спровођењу набавке број 942-1/22 од 18.05.2022. године, упућује Вам позив да, уколико сте заинтересовани, доставите своју понуду за израду - Израда пројектне документације на реконструкције водоводне мреже на ул. Кирила и Методија ЈН 2У/2З у свему према пројектном задатку број 175-2/23 од 01.02.2023 год.

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:

Снабдевање водом за пиће општине Димитровград данас се врши захватањем вода на извориштима ”Ивкова Воденица”, ”Пртопопинци” и ”Манастириште”.

Извориште ”Пртопопинци” чији се капацитет у минимуму креће од 10 до 60 1/s, па и до 110 l/s, чини окосницу система за снабдевање водом града Димитровграда и пратећих насеља. Капацитет пумпи на изворишту ”Пртопопинци” 2+1 (две радне и једна резервна) је Q=25421/s, Н=60-70т. Извршена је реконструкција главног доводног цевовода од изворишта ”Пртопопинци” до градског резервоара ”Димитровград” у дужини од око 14.500 т и пречника 0300mm.

Током претходних година, регистровано је повећање губитака на делу водоводне мреже у улици Кирила и Методија у Димитровграду. Овај део водоводне мреже изграђен је од азебест цементних цеви 200mm седамдесетих година прошлог века.

Предвиђен је наставак радова на замени дотрајалих цевовода за снабдевање водом тј. обухваћена је реконструкција цевовода у улици Кирила и Методија у оквиру система снабдевања водом Димитровграда и пратећих насеља, чијом се реализацијом обезбеђује, континуитет у снабдевању водом и стварају основни предуслови за технички исправно, контролисано и рационално снабдевање водом овог конзума.

Опис предмета набавке детаљно је описан у пројектном задатку 175-2/23 од

01.02.2023 год. и саставни је део овог позива.

Техничка документација, односно њени делови израђују се на папиру, односно у електронској форми, на начин да се онемогући промена њиховог садржаја. Техничка документација се израђује на српском језику. Техничка документација, када се израђује на папиру, пакује се и увезује у свеске формата А4. Делови техничке документације на листовима већег формата, савијају се и слажу на формат А4.


Наведену документацију потребно израдити најкасније максимум 90 дана.

НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПОНУДА:

Вашу понуду можете доставити најкасније до 13.02.2023. године, до 10.00 сати, на адрдду наручиоца: ЈП Комуналац Димитровград, Балканска 30, 18320 Димитровград. Понуду можете доставити лично, у затвореној коверти на назначену адресу; или послати поштом са назнаком на коверти «за ЈН 2У/2З - Израда пројектне документације на реконструкције водоводне мреже на ул. Кирила и Методија — НЕ ОТВАРАТИ», с тим што иста мора бити примљена код наручиоца најкасније до напред наведеног рока; или електронском поштом на мејл: komunalac.komercijala@gmail.com у ком случају понуђач доставља скенирану понуду дату на обрасцу понуде, спецификацију и доказе (уколико су тражени).

ОСТАЛО:

Обавештења у вези предмета јавне набавке можете тражити од контакт особе: Драган Еленков, лок.20, е-пошта: komunalac.komercijala@gmail.com.



Службен

за

јавн

набавке



Понуда бр. од 2023.год. за набавку услуга- Израда пројектне документације на реконструкције водоводне мреже на ул. Кирила и Методија

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂА чу

|  |  |
| --- | --- |
| Назив понуђача: |  |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2 ПОНУ УПО НОСИ:

|  |
| --- |
| А САМОСТАЛНО |
| Б САПО ИЗВОЂАЧЕМ |
| В КАО ЗАЈЕ НИЧКУ ПОНУ У |

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назив подизво ача: |  |
|  | АД еса: |  |
|  | Матични бро • |  |
|  | Порески иденти ИКаЦИОНИ б о |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке ко ће изв шити подизво ач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће изв шити подизво ач: |  |
| 2) | Назив подизво ача: |  |
|  | АД еса: |  |
|  | Матични б о |  |
|  | По ески иденти икациони б о |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке ко •и ће изв шити подизво ач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће изв шити подизво ач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу” попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико шта већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и Достави за сваког подизвођача.

З. ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ (попуњава понуђач)

|  |  |
| --- | --- |
| Назив понуђача |  |
| Adpeca учесника у зајеничкој понуди: |  |
| Матични број учесника у зајеничкој понуди: |  |
| Порески идентификациони број учесника у зајеничкој понуди (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса учесника у зајеничкој пон ди e-mail . |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна учесника у зајеничкој понуди и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |
| 2) ПОНУДУПОДНОСИ: | |

Напомена: Подаци о учеснику у зајесничкој понуди попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди, потребно је да се наведена табела копира у довољном броју примерака, да се попуни и Достави за сваког понуђача којије учесник у заједничкој понуди

Датум: 2023.год. ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

## ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | з | 4 | 5 |
| Ред  .бр | Опис предмета набавке | Ком | Цена у динарима без ПДВ-а | Цена у динарима са ПДВ-ом |
| 1 | Израда пројектне документације на реконструкције водоводне мреже на ул. Кирила и Методија | 1 |  |  |

Укупно без ПДВ-а: пдв-е:



Укупно са ПДВ-ом:

УСЛОВИ НАБАВКЕ:

-Рок важења понудедана од дана пријема понуде (не мање од 30 дана).

* Рок за израде техничке документације једана (максомално 90) од дана потписивања уговора.

-Начин плаћања: у року од 45 дана од дана испостављања фактуре/рачуна (испоставља се на адресу наручиоца). Привредни субјект има обавезу да рачун региструје код Управе за трезор у апликацији централни регистар фактура пре него што га достави наручиоцу на плаћање. ЈБЮС: 81015 ЈП Комуналац Димитровград.

* цена из понуде: у цену понуде без ПДВ-а, урачунавају се сви трошкови и евентуални попусти понуђача. Цену исказати тако да се види цена без ПДВ-а, износ ПДВа и цена понуде са ПДВ-ом. Уколико понуђач није у систему ПДВ-а, потребно је да то наведе на место где се уписује износ ПДВ-а.

Стварна купљена (испоручена) количина предметне услуге може бити већа или мања у зависности од потреба наручиоца, уз ограничење да укупна плаћања без пореза на додату вредност не смеју прећи укупан износ процењене вредности јавне набавке за цео период важења уговора.

Критеријумза доделу уговора : Економски најповољнија понуда која се одређује на основу једног од следећих критеријума- најповољнија цена

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде. У случају истог понуђеног рока важења понуде, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извршења услуге. Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену исти гарантни рок и исти рок испоруке. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail] тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде у року од З (три) дана од дана отварања понуде.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Критеријум за квалитативни избор привредног субјекта Услови које понуђач мора да испуни

1.Попуњен, потписан понуђача оверен образац понуде, који је достављен понуђачу уз овај позив.

2.Решење из АПР -а о регистрацији, са измена уколко их је било (одн. последње Решење).

З. Попуњен, потписана Изјава о испуњености услова за учествовање у поступку набавке. Доказ : Попуњен и потписан Образац изјаве о испуњености услова за учествовање у поступку набавке (  која је достављена уз позив за подношење понуда.

4.Наручилацје одредио услове у погледу техничког и стручног капацитета којима се обезбеђује да привредни субјект има потребне кадровске и техничке ресурсе и искуство потребно за извршење уговора о јавној набавци са одговарајућим нивоом квалитета, а  нарочито може да захтева да привредни субјект има довољно искуства у погледу раније извршених уговора.

Услов : Техничко лица за извођење техничке документације:

Један (1) дипломирани грађевински инжењер, за обављање послова хидротехнике, са лиценцом бр.З 14 Доказ:

-фотокопија личне лиценце З 14. доказ о радном статусу: за носиоце лиценци који су код понуђача запослени — фотокопија уговора о раду, - доказ о радном ангажовању: за носиоце лиценци који нису запослени код понуђача: фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених послова или другог уговора о радном ангажовању у складу са законом о раду - фотокопија личне лиценце.

ОБРАЗАЦ I

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ о испуњености услова за учествовање у поступку набавке услуга -Израда пројектне документације на реконструкције водоводне мреже на ул. Кирила и Методија ЈН 2У/23

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да као понуђач:

(назив понуђача),

у поступку набавке добра број 2У/2З услове за учешће у горе наведеном поступку и то: 1) Да привредни субјекат и његов законски заступник у периоду од 5 година од дана истека рока за подношење понуда није правоснажно осуђен, осим ако правоснажном пресудом није утврђен други период забране учешћа у поступку јавне набавке за кривична дела прописана чланом 11. ставом 1. тачкама 1) и 2) Закона о јавним набавкама;

2) Даје измирио доспеле порезе и доприносе за обавезно социјално осигурање или да му је обавезујућим споразумом или решењем у складу са посебним прописом одобрено одлагање плаћања дуга, ускључујући све камате и новчане казне;

З) Да привредни субјекат у периоду од предходне две године од истека рока за подношење понуда , није повредио обавезе у области заштите животне средине, социјалног и радног права, укључујучи колективне уговоре, а нарочито исплате уговорене зараде или других обавезних исплата, укључујући и обавезе у складу с одредбама међународних конвенција којесу наведене у Прилогу 8. Закона;

1. Да не постоји сукоб интереса у смислу Закона о јавним набавкама, који не може да се

отклони другим мерама;

1. Да привредни субјекат није покушао да изврши непримерен утицај на поступак одлучивања наручиоца или да дође до поврељивих података који би могли да му омогуће предност у поступку јавне набавке или је доставио обмањујуће податке који могу да утучу на одлуке које се тичу искључења привредног субјеката, избора привредног субјеката или

доделе уговора.



датум:2023.год. Потпис овлашћеног лица



понуђача

ВОДОСНАБДЕВАЊЕ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

ЗА ИЗРАДУ

## ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА, ПРОЈЕКТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ

И ПРОЈЕКТА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦИ КИРИЛА И МЕТОДИЈА У ДИМИТРОВГРАДУ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

Инвеститор: ЈП „Комуналац”, Димитровград Балканска бр.З0 Назив објекта: Цевовод за снабдевање водом Предмет пројекта: Реконструкција

1. УВОД

Снабдевање водом за пиће општине Димитровград данас се врши захватањем вода на извориштима ”Ивкова Воденица”, ”Пртопопинци” и ”Манастириште”.

Извориште ”Пртопопинци” чији се капацитет у минимуму креће од 10 до 60 1/s, па и до 110 l/s, чини окосницу система за снабдевање водом града Димитровграда и пратећих насеља. Капацитет пумпи на изворишту ”Пртопопинци” 2+1 (две радне и једна резервна) је Q=25421/s, Н=60-70т. Извршена је реконструкција главног доводног цевовода од изворишта

”Пртопопинци” до градског резервоара ”Димитровград” у дужини од око 14.500 т и пречника ОЗ()0тт.

Током претходних година, регистровано је повећање губитака на делу водоводне мреже у улици Кирила и Методија у Димитровграду. Овај део водоводне мреже изграђен је од азебест цементних цеви 200mm седамдесетих година прошлог века.

Овим пројектом предвиђен је наставак радова на замени дотрајалих цевовода за снабдевање водом тј. обухваћена је реконструкција цевовода у улици Кирила и Методија у оквиру система снабдевања водом Димитровграда и пратећих насеља, чијом се реализацијом обезбеђује, континуитет у снабдевању водом и стварају основни предуслови за технички исправно, контролисано и рационално снабдевање водом овог конзума.

З. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗРАДУ

Овај пројектни задатак односи се на израду техничке документације како следи:

1. Идејно решење реконструкције водоводне мреже у улици Кирила и Методија у Димитровграду
2. Пројекат за грађевинску дозволу реконструкције водоводне мреже у улици Кирила и Методија у Димитровграду

З. Пројекат за извођење радова реконструкције водоводне мреже у улици Кирила и Методија у Димитровграду

Наиме, предметним Идејним решењем, Пројектом за грађевинску дозволу и Пројектом за извођење потребно је обухватити следеће водне објекте:

 Цевовод 0315mm чија траса полази од шахта лоцираног на раскрсници улице Кирила и Методија и Иве Андића и наставља улицом Кирила и Методија до шахта испред пружног прелаза. Укупна дужина овог цевовода износи око 400m

 Објекти на траси цевовода (прикључни секундарни цевовод 2”, испусти, ваздушни вентили и секторски затварачи, хидранти и сл.)

4. ЗАДАТАК ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Техничка документација мора бити израђена у складу са:

 Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/12, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 72/18 83/18, 31/19, 37/19 - др. Закон и

9/2020 и 52/2021)

 Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Сл. гласник РС”, бр. 73/2019)

 Законом о водама („Службени гласник РС”, бр. 30/10 93/12, 101/16 и 95/18)

* Посебним законима
* Прописима и правилницима донетим на основу Закона
* Прописима чија је обавеза доношења прописана посебним законима, а који директно или на други начин утичу на основне захтеве за објекат

 Правилима струке и основним захтевима за објекат

Техничком документацијом се предвиђају мере којима се обезбеђује да објекти за које се она израђује, у целини, односно у сваком посебном делу, буду погодни за предвиђену употребу, као и да, у економски прихватљивом времену употребе, задовоље следеће основне захтеве:

* Механичка отпорност и стабилност  Безбедност у случају пожара

 Хигијена, здравље и животна средина

 Безбедност и приступачност приликом употребе

 Заштита од буке

 Уштеда енергије и задржавање топлоте

 Одрживо коришћење природних ресурса

По обиму и намени техничка документација предвиђена овим пројектним задатком обухвата:  Идејно решење је приказ планиране концепције објекта, са обавезним приказом и навођењем само оних података који су неопходни за утврђивање локацијских услова, односно података који су неопходни за утврђивање усклађености са планским документом и утврђивање услова за пројектовање и прикључење (у зависности од врсте објекта, односно радова нпр.: намена, БРГП, габарит, хоризонтална и вертикална регулација, положај на парцели, приступ парцели, број функционалних јединица, капацитети и начин прикључења на комуналну и другу инфраструктуру и сл.). Идејно решење се израђује за потребе прибављања локацијских услова и као део урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације. Идејно решење је саставни део локацијских услова, односно услова за пројектовање и прикључење, само у погледу битних елемената на основу којих су ти локацијских услови утврђени, док су остали приказани детаљи необавезујући у даљој разради техничке документације, која је саставни део пројекта за грађевинску дозволу, односно идејног пројекта.

* Пројекат за грађевинску дозволу је скуп међусобно усаглашених пројеката којим се дефинишу положај и капацитет објекта на локацији, функционалност са становишта технолошких и других захтева, просторно обликовање, избор конструкцијског система, димензионисање главних елемената конструкције, избор грађевинских производа и потребне перформансе у вези са њиховим битним карактеристикама, инсталација и избор опреме, чиме се обезбеђује испуњеност локацијских услова и основних захтева за објекат и др. Пројектом за грађевинску дозволу врши се даља разрада планиране концепције објекта, у складу са локацијским условима. Усклађеност пројекта за грађевинску дозволу са идејним решењем обавезна је само у погледу битних елемената на основу којих су ти локацијски услови, односно услови за пројектовање и прикључење утврђени (у зависности од врсте објекта, односно радова нпр.: намена, максимални БРГП, хоризонтална и вертикална регулација, положај на парцели, приступ парцели, број функционалних јединица, капацитети и начин прикључења на комуналну и другу инфраструктуру и сл.). За линијске инфраструктурне објекте, поред претходно наведеног, у пројекту за грађевинску дозволу једнозначно се у простору дефинише траса објекта са свим потребним елементима, која може имати само померања у оквиру заштитног појаса у односу на трасу из идејног пројекта. За објекте из члана 133. став 2. Закона, пројектом за грађевинску дозволу врши се разрада техничких решења утврђених Идејним пројектом. Пројекат за грађевинску дозволу се израђује за потребе прибављања грађевинске дозволе у складу са чланом 1 18а Закона..

 Пројекат за извођење је скуп међусобно усаглашених пројеката неопходних за извођење грађевинских, занатских, инсталатерских радова и других радова, којим се утврђују грађевинско-техничке, технолошке и експлоатационе карактеристике објекта са опремом и инсталацијама, начин контроле и осигурања квалитета грађевинских производа, техничкотехнолошка и организациона решења за изградњу објекта, инвестициона вредност објекта, као и услови одржавања објекта. Пројектом за извођење се разрађују детаљи и технолошка решења који су одређени пројектом за грађевинску дозволу, као и идејним пројектом за реконструкцију објекта, који се врше на основу решења којим се одобрава извођење тих радова. Пројекат за извођење се израђује за потребе грађења објекта и извођења радова и може се израђивати и у фазама, односно етапама, у складу са динамиком грађења, односно извођења радова. Пројекат за извођење је обавезан за грађење објеката за које је прибављена грађевинска дозвола, осим за објекте категорије „А”. За линијске инфраструктурне објекте поред претходно наведеног, у пројекту за извођење врши се разрада детаља и технолошких решења у границама простора за изградњу, одређених пројектом за грађевинску дозволу. Израда пројекта за извођење је обавезна и за извођење радова који се врше на основу решења којим се одобрава извођење тих радова (члан 145. Закона), у следећим случајевима: за радове за које је предвиђено прибављање сагласности на пројекат за извођење у складу са прописима којима се уређује заштита од пожара, за радове на реконструкцији, осим за објекте категорије „А”, као и радове на реконструкцији линијских инфраструктурних објеката, осим за реконструкцију електродистрибутивне и електронске комуникационе мреже за које није прописано вршење техничке контроле идејног пројекта.

Свака израђена наведена врста техничке документације (Идејно решење, Пројекат за грађевинску дозволу и Пројекат за извођење радова) треба да садржи следеће делове:

* 1. Општа документација
  2. Текстуална документација
  3. Нумеричка документација
  4. Графичка документација

Техничка документација, односно њени делови израђују се на папиру, односно у електронској форми, на начин да се онемогући промена њиховог садржаја. Техничка документација се израђује на српском језику. Техничка документација, када се израђује на папиру, пакује се и увезује у свеске формата А4. Делови техничке документације на листовима већег формата, савијају се и слажу на формат А4.

* 1. ПОДЛОГЕ ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Подлоге за израду ове техничке документације, која се израђује у складу са важећим општим прописима и правилима струке, као и посебним везаним за предвиђене објекте, представљају:

* Расположива техничка документација постојећег система и пројектованих система за водоснабдевање, као и објеката у изградњи, које обезбеђује Наручилац радова

 Техничке карактеристике и диспозиције постојећих објеката на терену и објеката у изградњи (уколико постоје)

* Израђени одговарајући катастарско-топографски планови на основу геодетских мерења и остале подлоге, који се наменски раде током израде документације, које

обезбеђује Наручилац радова

Пројектни задатак урадио:



СЛободан

Алексов